Инструкция по установке электромеханического замка

Для управления дверью бокса необходимо установить роутер с возможностью предоставления wifi сигнала, блок питания для питания электромеханического замка и платы управления замком, электромеханический замок и плату управления.

Список необходимого оборудования:

1. Блок питания 12в 2А для питания замка и платы управления.
2. Роутер с возможностью раздачи wifi сигнала подключенный к Интернет или к локальной сети.
3. Электромеханический замок.
4. Плата управления замком.